|  |  |
| --- | --- |
| 機 型 | **AF 103** 碎冰機 |
| 日產量 | 達 108 Kg (氣溫、水溫 10℃時) |
| 儲冰量 | 約 30 Kg |
| 電 源 | 220V/60Hz/單相 |
| 電 流 | 3 安培 |
| 冷 卻 | 氣冷式(A) |
| 外型尺寸 | W592 x D622 x 1126 mm |

**AF 103** 碎冰機

設計特點:

**1**、 高效率、連續式製冰蒸發器，不需要除霜落冰循環， 比同產量角冰機更省水省電節能，符合環保要求。

**2**、 全自動製冰控制系统．具有自我診斷功能及警示燈號 裝置，能即時提供運轉情況和操作問題。

**3**、 精準的電眼式滿冰開關，優於傳統式感測棒。

**4**、 方便的前拆式面板，易於維護和清潔散熱器。

**5**、 通過歐洲 **CE** 電氣安全認證。

**6**、 使用 **R-404A** 環保冷媒。 冰 形

